**[1.2] [Mjölkningsenhet] – [Daglig rengöring]**

Mål:

Upprättad av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kontrollera att temperaturen på mjölktanken är max 4˚C(*får överstiga detta om tiden på dygnet är mindre än 2,5 h efter uppstart efter mjölkhämtning och tankdisk)* |  |
|  | Lyssna så att roboten låter och beter sig normalt både vid mjölkning och diskning. |  |
|  | Byt mjölkfilter kl \_\_ , kl \_\_ och kl \_\_  |  |
|  | Rengör gängorna vid filterkopplingen |  |
|  | Var noggrann med att fästa filtret |  |
|  | Ta med en hink varmt vatten med diskmedel och skurborste till robotrummet. Stoppa roboten.Kontrollera spenkoppar och slangar för sprickor, hål och synliga beläggningar.Tvätta följande: |  |
|  | Armhuv, särskilt ytan mot juvret. Kontrollera att armhuv/täckplatta är hel och fräsch. Byt vid behov |  |
|  | Spenkoppar utvändigt |  |
|  | Rengör lufthål |  |
|  | Spola borstavtorkare och borstmotorAltMontera loss borstarna och ersätt med ett annat rent par. Diska de avmonterade borstarna (om de är okej), låt torka och återmontera 24 timmar senare. |  |
|  | Torka av laserhusets glas, använd rekommenderat rengöringsmedel |  |
|  | Kontrollera att torkpinnarna under borstarna är rätt justerade. |  |
|  | Kontrollera att tvättborstar inte slitits. Det ska inte finnas en glipa mellan borstarna och att rengöringsmedel finns.  |  |
|  | altMontera loss borstarna och ersätt med ett annat rent par. Diska de avmonterade borstarna (om de är okej), låt torka och återmontera 24 timmar senare. |  |
|  | Spola golv, arm och robotrummets golv med slang och varmt vatten 2 ggr/dagSpola ordentligt runt vågceller i robotgolvet |  |
|  | Lås och torka av X-linken |  |
|  | Kontrollera att dunkarna för diskmedel och spenspray har tillräckligt med innehåll. |  |