Standardrutiner: Foder

2 Kalibrering kraftfoderstation (Alpro)

Mål:

Upprättad av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gå till kraftfoderstationen | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3310574.jpg* |
| 1.2 | Ställ in hink/skål i stationen | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3310576.jpg* |
| 1.3 | Håll fram kalibreringstranspondern mot avläsarplattan | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3310579.jpg* |
| 1.3b | Ta bort kalibreringstranspondern när det börjar rinna. Foder kommer att matas ut i 1 minut. |  |
| 1.4 | Håll fram kalibreringstranspondern mot avläsarplattan igen | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3310579.jpg* |
| 1.4b | Ta bort kalibreringstranspondern när det börjar rinna. Foder kommer att matas ut i 1 minut. |  |
| 1.5 | Håll fram kalibreringstranspondern mot avläsarplattan en tredje gång | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3310579.jpg* |
| 1.5b | Ta bort kalibreringstranspondern när det börjar rinna. Foder kommer att matas ut i 1 minut. |  |
| 1.6 | Väg innehållet i hinken/skålen och dela med 3. | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273184.jpg* |
| 1.7 | Gå till Alpron | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3313281.jpg* |
| 1.8 | Tryck: system – utfodring – foderstation foderstation. | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3313279.jpg* |
| 1.9 | Leta reda på rätt station (numret står i fyrkanten) och justera vikten vid behov. |  |

*För andra utfodringsstationer, se instruktion eller kontakta tillverkare.
Ofta bygger de på samma princip.*